# STRwrench EV Cover Controller Advanced 80 Nm

## Attachments

# Декларации

# Региональные требования

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

В процессе использования данного продукта существует опасность подвергнуться воздействию химических веществ, в частности, свинца, который, согласно данным, имеющимся в штате Калифорния, вызывает раковые заболевания, врожденные дефекты развития или другие патологии репродуктивной системы. Более подробная информация представлена на веб-сайте

https://www.p65warnings.ca.gov/

# Безопасность

НЕ ВЫБРАСЫВАТЬ — ПЕРЕДАТЬ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Ознакомьтесь со всеми предупреждениями по безопасной работе, инструкциями, иллюстрациями и спецификациями, которые поставляются вместе с данным электроинструментом.

Несоблюдение приведенных ниже инструкций может привести к поражению электрическим током, пожару и/или серьезной травме.

Сохраните все предупреждения и инструкции для справки на будущее.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Необходимо неукоснительно соблюдать все местные законодательно закрепленные правила техники безопасности, касающиеся установки, эксплуатации и техобслуживания.

## Предписание по использованию

- Только для профессионального использования.

- Запрещается модифицировать данное изделие и его принадлежности каким-либо образом.

- В случае повреждения данного изделие его использование запрещено.

- Если этикетка с информацией об изделии или с предупредительными знаками на корпусе изделия стала неразборчивой или отклеилась, без промедления замените ее.

- Данное устройство должно устанавливаться, эксплуатироваться и обслуживаться только квалифицированным персоналом в промышленных условиях.

В этом разделе

- Использование по назначению
- Сигнальные слова, предупреждающие об опасности
- Особые инструкции по устройству

# Использование по назначению

Данное изделие предназначено для использования вместе или вблизи с электрическим аппаратом, находящимся под напряжением, или проводниками, работающими с максимальным напряжением 1000 В.

# Сигнальные слова, предупреждающие об опасности

Сигнальные слова Danger (Опасно), Warning (Предупреждение), Caution (Предостережение) и Notice (Уведомление) имеют следующие значения.

ОПАСНО | Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, приведет к гибели или серьезной травме.
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к гибели или серьезной травме.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ | Вместе с символом предупреждения об опасности указывает на опасную ситуацию, которая, если ее не предотвратить, может привести к травме легкой или средней степени.
УВЕДОМЛЕНИЕ | Используется для указания методов работы, не приводящих к травме.

# Особые инструкции по устройству

# Установка

# Общие требования безопасности при установке

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность высокого напряжения

Крышки изолированных инструментов всегда необходимо использовать вместе с изолированными головками.

- Запрещается использовать крышки изолированных инструментов без изолированных головок.

- Надежно установите крышки изолированных инструментов. Всегда следуйте инструкциям по установке

- Замените крышки изолированных инструментов в случае их повреждения.

# Установка крышки EV

При установленной изолированной крышке индикатор удара не виден.

1. Прикрепите две половинки защиты светодиодного кольца к двум половинкам крышки EV следующим образом:

   - Прикрепите половинку защиты светодиодного кольца, оснащенной коническим позиционирующим штифтом, к позиционирующему штифту, повернутому к передней стороне крышки EV.

   - Прикрепите половинку защиты светодиодного кольца, оснащенной квадратным позиционирующим штифтом, к позиционирующему штифту, повернутому к задней стороне крышки EV.

2. Прикрепите две половинки крышки EV к STRwrench, вставив толкающий штифт в предназначенное для него место.

3. Аккуратно нажмите на крышку кнопки на изолированной раме дисплея STRwrench и снимите ее. Затем установите крышку кнопки на кнопку STRwrench и прикрепите изолированную раму к дисплею STRwrench.

4. Вставьте резиновый профиль в изолированную раму дисплея.

5. Вставьте в крышку EV четыре резиновых кольца.

6. Прикрепите этикетку со следующей информацией: мощность инструмента, серийный номер контроллера, серийный номер smartHEAD.

# Снятие крышки EV

Не снимайте крышку EV с инструмента до тех пор, пока это не потребуется для его техобслуживания.

1. Снимите четыре резиновых кольца с крышки EV.

2. Снимите резиновый профиль с изолированной рамы дисплея.

3. Снимите с дисплея изолированную раму и крышку изолированного инструмента.

4. Отделите и снимите с STRwrench две половинки крышки EV и толкающий штифт.

# Эксплуатация

# Общие требования безопасности при эксплуатации

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Опасность высокого напряжения

Случайный контакт с высоким напряжением может привести к тяжелой травме или смерти.

- Крышки изолированных инструментов всегда необходимо использовать вместе с изолированными головками.

- Запрещается использовать крышки изолированных инструментов, если они повреждены или неправильно установлены.

- Только те части инструмента защищены от высокого напряжения, которые закрыты крышками изолированного инструмента. Остальные части инструмента не защищены от высокого напряжения.

## Проверка перед эксплуатацией

- Всегда выполняйте визуальную проверку изделия перед эксплуатацией.

- В случае сомнений относительно безопасности изделия необходимо, чтобы его осмотрел специально обученный специалист.

## Температура

- Изделие следует использовать в промышленной среде с регулируемой температурой.

- Запрещается использовать изделие при температуре выше 40°C или при высокой атмосферной влажности.

# Периодическое и текущее техническое обслуживание

# Общие требования безопасности при периодическом и текущем техническом обслуживании

## Хранение

- Изделие необходимо хранить надлежащим образом, чтобы минимизировать риск повреждения изоляции при хранении или транспортировке.

- Храните изделие отдельно от других инструментов, чтобы избежать механического повреждения или смешения.

- Защитите изделия от избыточного тепла и ультрафиолетового излучения.

## Периодическая проверка

Надлежащим образом обученный специалист должен выполнять ежегодную визуальную проверку изделия. чтобы определить его пригодность для дальнейшей эксплуатации.

# Обозначения и наклейки

На данном изделии имеются знаки и наклейки, содержащие важную информацию по технике безопасности и техобслуживанию изделия. Знаки и наклейки должны всегда оставаться разборчивыми. Новые знаки и наклейки можно заказать по перечню запчастей.