# Instalando a Tampa de proteção EV

Quando se instala a tampa isolada, o indicador de choque não fica visíve.

1. Prenda as duas metades da proteção do anel de LEDs às duas metades da tampa de proteção EV a seguir:

   - Prenda a metade da proteção do anel de LEDs, que tem um pino de posicionamento biselado, com o pino de posicionamento voltado para a parte frontal da tampa de proteção EV.

   - Prenda a metade da proteção do anel de LEDs, que tem um pino de posicionamento quadrado, com o pino de posicionamento voltado para a parte detrás da tampa de proteção EV.

2. Prenda as duas metades da tampa de proteção EV ao STRwrench inserindo o pino ejetor em seu respectivo lugar.

3. Pressione suavemente e remova a tampa de proteção do botão no quadro isolado do display do STRwrench. Depois, coloque a tampa de proteção do botão no botão do STRwrench, e prenda o quadro ao display do STRwrench.

4. Insira o perfil de borracha no quadro do display isolado.

5. Insira os quatro anéis de borracha na tampa de proteção EV.

6. Prenda o rótulo com as seguintes informações: capacidade da ferramenta, número de série do controlador, N/S do smartHEAD.