# Installation av EV-skyddet

När det isolerade skyddet är monterat syns inte stötindikatorn.

1. Fäst de två halvorna av LED-ringskyddet vid de två halvorna av EV-skyddet enligt följande:

   - Montera den halva av LED-ringskyddet som har avfasat positioneringsstift så att positioneringsstiftet är vänt mot EV-skyddets front.

   - Montera den halva av LED-ringskyddet som har ett rätvinkligt positioneringsstift så att positioneringsstiftet är vänt mot EV-skyddets bakre del.

2. Fäst de två halvorna av EV-skyddet vid STRwrench genom att föra in utmatningspinnen på dess punkt.

3. Tryck försiktigt och ta bort knappskyddet på den isolerade ramen för STRwrench-displayen. Sätt sedan knappskyddet på STRwrench -knappen och montera den isolerade ramen vid STRwrench -displayen.

4. Sätt in gummiprofilen på den isolerade displayramen.

5. Sätt in de fyra gummiringarna på EV-skyddet.

6. Fäst dekalen med följande information: verktygskapacitet, styrenhetens serienummer, smartHEAD:s serienummer.