# Installation der EV-Abdeckung

Wenn die isolierte Abdeckung installiert ist, ist die Stoßanzeige nicht sichtbar.

1. Bringen Sie die beiden Hälften des LED-Ringschutzes wie folgt an den beiden Hälften der EV-Abdeckung an:

   - Bringen Sie die Hälfte des LED-Ringschutzes, die über einen abgeschrägten Positionierstift verfügt, mit dem Positionierstift in Richtung der Vorderseite der EV-Abdeckung zeigend an.

   - Bringen Sie die Hälfte des LED-Ringschutzes, die über einen rechteckigen Positionierstift verfügt, mit dem Positionierstift in Richtung der Rückseite der EV-Abdeckung zeigend an.

2. Bringen Sie die beiden Hälften der EV-Abdeckung am STRwrench an, indem Sie den Auswurfstift in seine vorgesehene Position einführen.

3. Drücken Sie vorsichtig auf die Tastenabdeckung am isolierten Rahmen des STRwrench-Displays und entfernen Sie sie. Platzieren Sie die Tastenabdeckung anschließend auf der Taste des STRwrench und bringen Sie den isolierten Rahmen am Display des STRwrench an.

4. Setzen Sie das Gummiprofil am isolierten Display-Rahmen ein.

5. Setzen Sie die vier Gummischeiben an der EV-Abdeckung ein.

6. Bringen Sie das Etikett mit den folgenden Informationen an: Werkzeugkapazität, Seriennummer der Steuerung, S/N des smartHEAD.