# Prepojenie viacerých ovládačov s núdzovým zastavením

VAROVANIE

Riziko vážneho zranenia alebo smrti

Ak sa používa nesprávny typ kábla núdzového zastavenia, núdzové zastavenie nebude fungovať správne. To môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.

- Uistite sa, že číslo výrobku použitého kábla núdzového zastavenia sa zhoduje s číslom výrobku v návode.

VAROVANIE

Riziko vážneho zranenia alebo smrti

Ak sú káble núdzového zastavenia nesprávne pripojené, núdzové zastavenie nebude fungovať správne. To môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.

- Uistite sa, že každý špecifický konektor kábla je pripojený k správnemu portu.

Ak používate špeciálny, 1-metrový kábel núdzového zastavenia alebo špeciálny, 3-metrový kábel núdzového zastavenia, je potrebné vykonať nasledujúce kroky:

Pri prepájaní viacerých ovládačov s núdzovým zastavením sa musia použiť káble núdzového zastavenia označené Master side a Member side. Konektor vedľa označenia s textom Master sidesa musí vždy pripojiť k portu E-STOP OUT na ovládači. Konektor vedľa označenia s textom Member sidesa musí vždy pripojiť k portu E-STOP IN na ovládači.

## Vzťahuje sa na: