# Relier plusieurs contrôleurs avec un arrêt d'urgence

AVERTISSEMENT

Risque d'accidents graves voire mortels

L'arrêt d'urgence ne fonctionnera pas correctement si un câble d'arrêt d'urgence erroné est utilisé. Cela peut entraîner des accidents graves voire mortels.

- Veillez à ce que le numéro de produit du câble d'arrêt d'urgence utilisé corresponde au numéro de produit indiqué dans les instructions.

AVERTISSEMENT

Risque d'accidents graves voire mortels

L'arrêt d'urgence ne fonctionnera pas correctement si les câbles d'arrêt d'urgence sont mal raccordés. Cela peut entraîner des accidents graves voire mortels.

- Veiller à ce que chaque connecteur de câble soit raccordé au port approprié.

En cas d'utilisation du câble d'arrêt d'urgence 1 m Spécial ou du câble d'arrêt d'urgence 3 m Spécial, les étapes suivantes doivent être suivies :

Lors de l'interconnexion de plusieurs contrôleurs avec un arrêt d'urgence, des câbles d'arrêt d'urgence étiquetés Master side et Member side doivent être utilisés. Le connecteur à côté de l'étiquette avec le texte Master side doit toujours être raccordé au port E-STOP OUT sur le contrôleur. Le connecteur à côté de l'étiquette avec le texte Member side doit toujours être raccordé au port E-STOP IN sur le contrôleur.

## S’applique à :