# Comprobar la conexión de los cables

Para comprobar que los cables están conectados correctamente, realice lo siguiente:

1. Ponga en marcha el sistema y asegúrese de que todos los controladores están listos para funcionar.

2. Mida la resistencia entre el EM NC1, en la referencia de sincronización o en el controlador más cercano a la referencia de sincronización, y el EM NC1 en el siguiente controlador, mediante un multímetro.

3. Sustituya el cable si hay una conexión entre EM NC1 y EM NC1 cuando los controladores estén en funcionamiento. Se está utilizando el tipo incorrecto de cable.

4. Repita el paso 2-3 en todos los controladores interconectados.

5. Mida la resistencia entre el EM NC1, en la referencia de sincronización o en el controlador más cercano a la referencia de sincronización, y el EM NC2 en el siguiente controlador, mediante un multímetro.

6. Dé la vuelta al cable y conectéctelo al puerto en el controlador opuesto, si hay una conexión entre EM NC1 y EM NC2 cuando los controladores están en marcha.

7. Repita el paso 5-6 en todos los controladores interconectados.

## Aplicable a: