# Vérifier les raccordements du câble

Pour vérifier que les câbles sont correctement raccordés, procédez comme suit :

1. Démarrez le système et veillez à ce que tous les coffrets soient prêts à fonctionner.

2. Mesurez la résistance entre le EM NC1, sur la référence de synchronisation ou sur le coffret le plus proche de la référence de synchronisation, et le EM NC1 sur le coffret suivant, à l'aide d'un multimètre.

3. Remplacez le câble s'il y a un raccord entre EM NC1 et EM NC1 lorsque les coffrets sont en marche. Le type de câble utilisé n'est pas le bon.

4. Répétez les étapes 2-3 sur tous les coffrets interconnectés.

5. Mesurez la résistance entre le EM NC1, sur la référence de synchronisation ou sur le coffret le plus proche de la référence de synchronisation, et le EM NC2 sur le coffret suivant, à l'aide d'un multimètre.

6. Retournez le câble et raccordez-le au port du coffret opposé, s'il y a un raccordement entre EM NC1 et EM NC2 lorsque les coffrets sont en marche.

7. Répétez les étapes 5-6 sur tous les coffrets interconnectés.

## S’applique à :