# Matrices de compatibilité

Le type de contrôleur et la génération du contrôleur déterminent le câble d'arrêt d'urgence à utiliser. Se référer aux matrices de compatibilité ci-dessous pour savoir quel câble d'arrêt d'urgence utiliser.

Le système de serrage synchronisé ne fonctionnera pas si les contrôleurs des deux matrices ci-dessous sont utilisés dans le même système de serrage synchronisé. Utiliser uniquement les contrôleurs et les câbles de l'une des deux matrices ci-dessous lors de la mise en place d'un système de serrage synchronisé.

Matrice 1
Type de contrôleur | Référence du contrôleur | Génération du contrôleur | Référence du câble d'arrêt d'urgence
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | A, B, C | 4220903401 4220903403
PF8 LV | 8436281002 | A, B, C
PF8 HV | 8436282002 | A
PFS | 8436280003 | A
PFS HV | 8436282003 | A

Matrice 1 : Toutes les combinaisons de contrôleurs de la matrice 1 peuvent être utilisées dans un système de serrage synchronisé.

Matrice 2
Type de contrôleur | Référence du contrôleur | Génération du contrôleur | Référence du câble d'arrêt d'urgence
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | D | 4220880001 4220880003 4220880005
PF8 LV | 8436281002 | D
PF8 HV | 8436282002 | B
PFS | 8436280003 | B
PFS HV | 8436282003 | B

Matrice 2 : Toutes les combinaisons de contrôleurs de la matrice 2 peuvent être utilisées dans un système de serrage synchronisé.

## S’applique à :