# Como Interconectar Múltiplos Controladores a uma Parada de Emergência (E-Stop).

AVISO

Risco de Lesão Grave ou Morte

A parada de emergência não funcionará corretamente caso seja utilizado um cabo de e-stop incorreto. Isso pode provocar lesões graves ou morte.

- Confirme se o número de produto do cabo de e-stop sendo utilizado corresponde ao número do produto na instrução.

AVISO

Risco de Lesão Grave ou Morte

A parada de emergência não funcionará corretamente caso os cabos de e-stop estejam conectados incorretamente. Isso pode provocar lesões graves ou morte.

- Confirme se cada conector de cabo está conectado à porta correta.

Ao usar o cabo e-stop de 1 m especial ou o cabo e-stop de 3 m especial, deve-se aplicar os seguintes passos:

Ao interconectar diversos controladores a uma parada de emergência (e-stop), deve-se utilizar os cabos e-stop denominados Master side (Lado do Mestre) e Member side (Lado do Membro). O conector próximo à etiqueta com o texto Master side, deve sempre estar conectado à porta E-STOP OUT (Entrada da parada de emergência) no controlador. O conector próximo à etiqueta com o texto Member side, deve sempre estar conectado à porta E-STOP IN (Entrada da parada de emergência) no controlador.

## Aplica-se a: