# Interconectar múltiples controladores con una parada de emergencia

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones graves o muerte

La parada de emergencia no funcionará correctamente si se utiliza un tipo de cable de parada de emergencia incorrecto. Esto puede provocar lesiones graves o la muerte.

- Asegúrese de que el número de producto del cable de parada de emergencia utilizado coincide con el número de producto en las instrucciones.

ADVERTENCIA

Riesgo de lesiones graves o muerte

La parada de emergencia no funcionará correctamente si los cables E/S no están correctamente conectados. Esto puede provocar lesiones graves o la muerte.

- Asegúrese de que cada conector de cable específico esté conectado en el puerto correcto.

Si se utiliza un cable de parada de emergencia de 1 m especial o de 3 m especial, se deben realizar los siguientes pasos:

Cuando interconecte múltiples controladores con una parada de emergencia, se deben utilizar cables de parada de emergencia con la etiqueta Master side y Member side. El conector junto a la etiqueta con el texto Master side, siempre debe estar conectado al puerto E-STOP OUT. El conector junto a la etiqueta con el texto Member side, siempre debe estar conectado al puerto E-STOP IN.

## Aplicable a: