# Koppla samman flera styrenheter med ett nödstopp

VARNING

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

Nödstoppet fungerar inte korrekt om fel typ av nödstoppskabel används. Detta kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

- Kontrollera att produktnumret för den nödstoppskabel som används stämmer överens med produktnumret i anvisningarna.

VARNING

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

Nödstoppet fungerar inte korrekt om nödstoppskablarna är felaktigt anslutna. Detta kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

- Kontrollera att alla kabelkontakter är anslutna till rätt port.

Om du använder nödstoppskabel 1 m special eller nödstoppskabel 3 m special måste följande steg följas:

Vid anslutning av flera styrenheter med ett nödstopp måste nödstoppskablar märkta Master side och Member side användas. Anslutningskontakten bredvid skylten med texten Master side måste alltid vara ansluten till porten E-STOP OUT på styrenheten. Anslutningskontakten bredvid skylten med texten Member side måste alltid vara ansluten till porten E-STOP IN på styrenheten.

## Gäller för: