# E-stop cable - All variants of PFS/PF8

# Doplňkové pokyny

# Tabulky kompatibility

Typ řídicí jednotky a vytváření řídicí jednotky určuje, který kabel nouzového zastavení musí být použit. V tabulkách kompatibility níže zjistíte, který kabel nouzového zastavení použít.

Synchronizovaný utahovací systém nebude fungovat, pokud jsou ve stejném systému použity ovladače z obou níže uvedených tabulek. Při nastavování synchronizovaného utahovacího systému používejte pouze ovladače a kabely z jedné z níže uvedených tabulek.

Tabulka 1
Typ řídicí jednotky | Produktové číslo řídicí jednotky | Generace řídicí jednotky | Produktové číslo kabelu nouzového zastavení
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | A, B, C | 4220903401 4220903403
PF8 LV | 8436281002 | A, B, C
PF8 HV | 8436282002 | A
PFS | 8436280003 | A
PFS HV | 8436282003 | A

Tabulka 1: Jakákoli kombinace ovladačů z tabulky 1 může být použita v jednom synchronizovaném utahovacím systému.

Tabulka 2
Typ řídicí jednotky | Produktové číslo řídicí jednotky | Generace řídicí jednotky | Produktové číslo kabelu nouzového zastavení
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | D | 4220880001 4220880003 4220880005
PF8 LV | 8436281002 | D
PF8 HV | 8436282002 | B
PFS | 8436280003 | B
PFS HV | 8436282003 | B

Tabulka 2: Jakákoli kombinace ovladačů z tabulky 2 může být použita v jednom synchronizovaném utahovacím systému.

# Propojení více ovladačů s nouzovým zastavením

VÝSTRAHA

Nebezpečí vážného zranění nebo úmrtí

V případě použití nesprávného typu kabelu nouzového zastavení nebude nouzové zastavení fungovat správně. To může mít za následek vážné zranění nebo úmrtí.

- Ujistěte se, že číslo produktu aktuálně použitého kabelu nouzového zastavení odpovídá číslu produktu v pokynech.

VÝSTRAHA

Nebezpečí vážného zranění nebo úmrtí

V případě nesprávného zapojení kabelů nouzového zastavení nebude nouzové zastavení fungovat správně. To může mít za následek vážné zranění nebo úmrtí.

- Ujistěte se, že konkrétní konektor kabelu je zapojen do správného portu.

Pokud je použit speciální kabel nouzového zastavení 1 m nebo 3 m, je třeba provést následující kroky:

Při propojování více ovladačů s nouzovým zastavením je nutno použít kabely nouzového zastavení s označením Master side a Member side. Konektor vedle štítku s textem Master side, musí být vždy zapojen do portu E-STOP OUT na ovladači. Konektor vedle štítku s textem Member side, musí být vždy zapojen do portu E-STOP IN na controlleru.

# Kontrola zapojení kabelů

Při ověřování správnosti zapojení kabelů proveďte následující kroky:

1. Spusťte systém a ujistěte se, že všechny controllery jsou připraveny k provozu.

2. Pomocí multimetru změřte odpor mezi EM NC1 na referenci synchronizace nebo na controlleru, který je nejblíž k referenci synchronizace, a EM NC1 na dalším controlleru.

3. Pokud existuje spojení mezi EM NC1 a EM NC1, když jsou controllery spuštěny, vyměňte kabel. Je použit nesprávný typ kabelu.

4. U všech propojených controllerů zopakujte kroky 2–3.

5. Pomocí multimetru změřte odpor mezi EM NC1 na referenci synchronizace nebo na controlleru, který je nejblíž k referenci synchronizace, a EM NC2 na dalším controlleru.

6. Pokud existuje spojení mezi EM NC1 a EM NC2, když jsou controllery spuštěny, otočte kabel a zapojte ho do portu na protilehlém controlleru.

7. U všech propojených controllerů zopakujte kroky 5–6.

## Platí pro: