# Kontrola zapojení kabelů

Při ověřování správnosti zapojení kabelů proveďte následující kroky:

1. Spusťte systém a ujistěte se, že všechny controllery jsou připraveny k provozu.

2. Pomocí multimetru změřte odpor mezi EM NC1 na referenci synchronizace nebo na controlleru, který je nejblíž k referenci synchronizace, a EM NC1 na dalším controlleru.

3. Pokud existuje spojení mezi EM NC1 a EM NC1, když jsou controllery spuštěny, vyměňte kabel. Je použit nesprávný typ kabelu.

4. U všech propojených controllerů zopakujte kroky 2–3.

5. Pomocí multimetru změřte odpor mezi EM NC1 na referenci synchronizace nebo na controlleru, který je nejblíž k referenci synchronizace, a EM NC2 na dalším controlleru.

6. Pokud existuje spojení mezi EM NC1 a EM NC2, když jsou controllery spuštěny, otočte kabel a zapojte ho do portu na protilehlém controlleru.

7. U všech propojených controllerů zopakujte kroky 5–6.

## Platí pro: