# Verbindung mehrerer Steuerungen mit einem Not-Aus

WARNUNG

Gefahr schwerer und tödlicher Verletzungen

Der Not-Aus funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn ein falscher Not-Aus-Kabeltyp verwendet wird. Dies kann zu schweren bis tödlichen Verletzungen führen.

- Stellen Sie sicher, dass die Produktnummer des verwendeten Not-Aus-Kabels mit der Produktnummer in der Anleitung übereinstimmt.

WARNUNG

Gefahr schwerer und tödlicher Verletzungen

Der Not-Aus funktioniert nicht ordnungsgemäß, wenn die Not-Aus-Kabel falsch verbunden sind. Dies kann zu schweren bis tödlichen Verletzungen führen.

- Stellen Sie sicher, dass jeder Kabelanschluss jeweils mit dem richtigen Port verbunden ist.

Bei der Verwendung des Not-Aus-Kabels 1 m Spezial oder Not-Aus-Kabels 3 m Spezial müssen die folgenden Schritte befolgt werden:

Bei der Verbindung mehrerer Steuerungen mit einem Not-Aus müssen mit Master side und Member side beschriftete Not-Aus-Kabel verwendet werden. Der Anschluss neben der Beschriftung mit dem Text Master side muss immer mit dem Port E-STOP OUT an der Steuerung verbunden werden. Der Anschluss neben der Beschriftung mit dem Text Member side muss immer mit dem Port E-STOP IN an der Steuerung verbunden werden.

## Gilt für: