# Tabulky kompatibility

Typ řídicí jednotky a vytváření řídicí jednotky určuje, který kabel nouzového zastavení musí být použit. V tabulkách kompatibility níže zjistíte, který kabel nouzového zastavení použít.

Synchronizovaný utahovací systém nebude fungovat, pokud jsou ve stejném systému použity ovladače z obou níže uvedených tabulek. Při nastavování synchronizovaného utahovacího systému používejte pouze ovladače a kabely z jedné z níže uvedených tabulek.

Tabulka 1
Typ řídicí jednotky | Produktové číslo řídicí jednotky | Generace řídicí jednotky | Produktové číslo kabelu nouzového zastavení
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | A, B, C | 4220903401 4220903403
PF8 LV | 8436281002 | A, B, C
PF8 HV | 8436282002 | A
PFS | 8436280003 | A
PFS HV | 8436282003 | A

Tabulka 1: Jakákoli kombinace ovladačů z tabulky 1 může být použita v jednom synchronizovaném utahovacím systému.

Tabulka 2
Typ řídicí jednotky | Produktové číslo řídicí jednotky | Generace řídicí jednotky | Produktové číslo kabelu nouzového zastavení
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | D | 4220880001 4220880003 4220880005
PF8 LV | 8436281002 | D
PF8 HV | 8436282002 | B
PFS | 8436280003 | B
PFS HV | 8436282003 | B

Tabulka 2: Jakákoli kombinace ovladačů z tabulky 2 může být použita v jednom synchronizovaném utahovacím systému.

## Platí pro: