# Sprawdzanie połączeń kablowych

Aby sprawdzić, czy kable są prawidłowo podłączone, należy wykonać następujące czynności:

1. Uruchomić system i upewnić się, że wszystkie sterowniki są gotowe do pracy.

2. Za pomocą multimetru zmierz rezystancję między EM NC1na punkcie odniesienia synchronizacji lub na sterowniku najbliżej punktu odniesienia synchronizacji a EM NC1 na następnym sterowniku.

3. Wymień kabel, jeśli istnieje połączenie między EM NC1 i EM NC1, gdy sterowniki są uruchomione. Używany jest niewłaściwy typ kabla.

4. Powtórz krok 2–3 na wszystkich połączonych sterownikach.

5. Za pomocą multimetru zmierz rezystancję między EM NC1na punkcie odniesienia synchronizacji lub na sterowniku najbliżej punktu odniesienia synchronizacji a EM NC2 na następnym sterowniku.

6. Odwróć kabel i podłącz go do portu na przeciwległym sterowniku, jeśli istnieje połączenie między EM NC1 i EM NC2, gdy sterowniki są uruchomione.

7. Powtórz krok 5–6 na wszystkich połączonych sterownikach.

## Dotyczy: