# 케이블 연결 점검

케이블이 올바르게 연결되었는지 확인하려면 다음을 수행하십시오.

1. 시스템을 시작하고 모든 컨트롤러를 실행할 준비가 되었는지 확인해 주세요.

2. 동기화 참조 또는 동기화 참조에 가장 가까운 컨트롤러의 EM NC1와 다음 컨트롤러의 EM NC1 사이의 저항을 멀티미터를 사용하여 측정합니다.

3. 컨트롤러를 실행 중일 때 EM NC1과 EM NC1 사이에 연결이 있는 경우 케이블을 교체해 주세요. 잘못된 유형의 케이블을 사용 중입니다.

4. 상호 연결된 모든 컨트롤러에서 2-3단계를 반복합니다.

5. 멀티미터를 사용하여 동기와 참조 또는 동기화 참조에 가장 가까운 컨트롤러의 EM NC1와 다음 컨트롤러의 EM NC2 사이의 저항을 측정합니다.

6. 컨트롤러를 사용 중 일때 EM NC1 및 EM NC2 사이에 연결이 있는 경우 케이블을 돌려 반대쪽 컨트롤러의 컨트롤러의 포트에 연결해 주세요.

7. 상호 연결된 모든 컨트롤러에서 5-6단계를 반복합니다.

## 적용 대상: