# Kompatibilitätsmatrizen

Der Steuerungstyp und die Generation der Steuerung bestimmen, welches Not-Aus-Kabel zu verwenden ist. Siehe nachfolgende Kompatibilitätsmatrizen für Informationen, welches Not-Aus-Kabel zu verwenden ist.

Das synchronisierte Verschraubungssystem funktioniert nicht, wenn Steuerungen aus beiden nachfolgenden Matrizen im selben synchronisierten Verschraubungssystem verwendet werden. Verwenden Sie nur Steuerungen und Kabel aus einer der beiden nachfolgenden Matrizen, wenn Sie ein synchronisiertes Verschraubungssystem einrichten.

Matrix 1
Steuerungstyp | Steuerungs-Produktnummer | Steuerungsgeneration | Not-Aus-Kabel Produktnummer
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | A, B, C | 4220903401 4220903403
PF8 LV | 8436281002 | A, B, C
PF8 HV | 8436282002 | A
PFS | 8436280003 | A
PFS HV | 8436282003 | A

Matrix 1: Jegliche Kombination der Steuerungen in Matrix 1 kann in einem synchronisierten Verschraubungssystem verwendet werden.

Matrix 2
Steuerungstyp | Steuerungs-Produktnummer | Steuerungsgeneration | Not-Aus-Kabel Produktnummer
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | D | 4220880001 4220880003 4220880005
PF8 LV | 8436281002 | D
PF8 HV | 8436282002 | B
PFS | 8436280003 | B
PFS HV | 8436282003 | B

Matrix 2: Jegliche Kombination der Steuerungen in Matrix 2 kann in einem synchronisierten Verschraubungssystem verwendet werden.

## Gilt für: