# 비상정지 기능이 있는 다중 컨트롤러 상호 연결

경고

중상 또는 사망의 위험

잘못된 유형의 비상정지 케이블을 사용하는 경우 응급 정지 장치가 제대로 작동하지 않습니다. 응급 정지 장치가 제대로 작동하지 않으면 중상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

- 사용 중인 비상정지 케이블의 제품 번호가 설명서의 제품 번호와 일치하는지 확인해 주세요.

경고

중상 또는 사망의 위험

비상정지 케이블이 올바르게 연결되지 않은 경우 응급 정지 장치가 제대로 작동하지 않습니다. 응급 정지 장치가 제대로 작동하지 않으면 중상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

- 개별 특정 케이블 커넥터가 올바른 포트에 연결되어 있는지 확인해 주세요.

비상정지 케이블 1m 특수 또는 비상정지 케이블 3m 특수를 사용하는 경우 다음 단계를 적용해야 합니다.

비상정지 기능을 갖춘 다중 컨트롤러를 상호 연결하는 경우 Master side 및 Member side 라벨이 붙은 비상정지 케이블을 사용해야 합니다. Master side 텍스트 라벨 옆에 있는 커넥터는 항상 컨트롤러의 E-STOP OUT 포트에 연결되어야 합니다. Member side 텍스트 라벨 옆에 있는 커넥터는 항상 컨트롤러의 E-STOP IN 포트에 연결되어야 합니다.

## 적용 대상: