# Матрицы совместимости

Тип контроллера и поколение контроллера определяют, какой кабель аварийного останова необходимо использовать. См. матрицы совместимости ниже, чтобы узнать, какой кабель аварийного останова использовать.

Синхронизированная система затяжки не будет работать, если в одной и той же системе синхронизированной затяжки используются контроллеры из обеих указанных ниже матриц. При настройке синхронизированной системы затяжки используйте только контроллеры и кабели из одной из двух приведенных ниже матриц.

Матрица 1
Тип контроллера | Номер продукта контроллера | Поколение контроллера | Номер продукта кабеля аварийного останова
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | A, B, C | 4220903401 4220903403
PF8 LV | 8436281002 | A, B, C
PF8 HV | 8436282002 | A
PFS | 8436280003 | A
PFS HV | 8436282003 | A

Матрица 1: Любая комбинация контроллеров в матрице 1 может использоваться в одной синхронизированной системе затяжки.

Матрица 2
Тип контроллера | Номер продукта контроллера | Поколение контроллера | Номер продукта кабеля аварийного останова
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | D | 4220880001 4220880003 4220880005
PF8 LV | 8436281002 | D
PF8 HV | 8436282002 | B
PFS | 8436280003 | B
PFS HV | 8436282003 | B

Матрица 2: Любая комбинация контроллеров в матрице 2 может использоваться в одной синхронизированной системе затяжки.

## Относится к: