# Kontrola pripojení káblov

Na overenie, či sú káble správne pripojené, vykonajte nasledovné:

1. Spustite systém a uistite sa, že všetky ovládače sú pripravené na prevádzku.

2. Pomocou multimetra odmerajte odpor medzi EM NC1, na referencii synchronizácie alebo na ovládači najbližšie k referencii synchronizácie, a EM NC1 na ďalšom ovládači.

3. Vymeňte kábel, ak existuje spojenie medzi EM NC1 a EM NC1, keď sú ovládače v prevádzke. Používa sa nesprávny typ kábla.

4. Zopakujte krok 2 – 3 na všetkých prepojených ovládačoch.

5. Pomocou multimetra odmerajte odpor medzi EM NC1, na referencii synchronizácie alebo na ovládači najbližšie k referencii synchronizácie, a EM NC2 na ďalšom ovládači.

6. Obráťte kábel a pripojte ho k portu na opačnom ovládači, ak existuje spojenie medzi EM NC1 a EM NC2, keď sú ovládače v prevádzke.

7. Zopakujte krok 5 – 6 na všetkých prepojených ovládačoch.

## Vzťahuje sa na: