# Matrices de compatibilidades

El tipo de controlador y la generación del controlador determina el cable de parada de emergencia que se debe utilizar. Consulte las matrices de compatibilidades a continuación para saber qué cable de parada de emergencia utilizar.

El sistema de apriete sincronizado no funciona si el controlador de ambas matrices de abajo se utiliza en el mismo sistema de apriete sincronizado. Utilice solo controladores y cables de una de las dos matrices de abajo cuando configure un sistema de apriete sincronizado.

Matriz 1
Tipo de controlador | Número de producto del controlador | Generación del controlador | Número de producto del cable de parada de emergencia
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | A, B, C | 4220903401 4220903403
PF8 LV | 8436281002 | A, B, C
PF8 HV | 8436282002 | A
PFS | 8436280003 | A
PFS HV | 8436282003 | A

Matriz 1: Se puede utilizar cualquier combinación de controladores en la matriz 1 en el sistema de apriete sincronizado.

Matriz 2
Tipo de controlador | Número de producto del controlador | Generación del controlador | Número de producto del cable de parada de emergencia
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | D | 4220880001 4220880003 4220880005
PF8 LV | 8436281002 | D
PF8 HV | 8436282002 | B
PFS | 8436280003 | B
PFS HV | 8436282003 | B

Matriz 2: Se puede utilizar cualquier combinación de controladores en la matriz 2 en el sistema de apriete sincronizado.

## Aplicable a: