# E-stop cable - All variants of PFS/PF8

# 补充说明

# 兼容性矩阵

须使用的急停电缆取决于控制器的类型和系列。请参阅以下兼容性矩阵，了解应使用哪种急停电缆。

若在同一同步拧紧系统中混用以下两个矩阵中的控制器，系统将无法正常运行。搭建同步拧紧系统时，仅可使用以下矩阵之一的控制器及配套线缆。

矩阵 1
控制器类型 | 控制器产品编号 | 控制器系列 | 急停电缆产品编号
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | A，B，C | 4220903401 4220903403
PF8 LV | 8436281002 | A，B，C
PF8 HV | 8436282002 | A
PFS | 8436280003 | A
PFS HV | 8436282003 | A

矩阵 1：同一同步拧紧系统内可使用矩阵 1 中任意控制器的组合。

矩阵 2
控制器类型 | 控制器产品编号 | 控制器系列 | 急停电缆产品编号
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | D | 4220880001 4220880003 4220880005
PF8 LV | 8436281002 | D
PF8 HV | 8436282002 | B
PFS | 8436280003 | B
PFS HV | 8436282003 | B

矩阵 2：同一同步拧紧系统内可使用矩阵 2 中任意控制器的组合。

# 互连带有急停按钮的多个控制器

警告

造成严重伤害或者死亡的风险

如果使用的急停电缆类型不正确，紧急停机装置将无法正常运行。这可能会造成严重伤害或者死亡。

- 确保所用急停电缆的产品号与说明书中的产品号一致。

警告

造成严重伤害或者死亡的风险

如果急停电缆连接不正确，紧急停机装置将无法正常运行。这可能会造成严重伤害或者死亡。

- 确保各个专用电缆接头连接到正确的端口。

若使用“急停电缆 1m 专用”或“急停电缆 3m 专用”，必须执行以下步骤：

在互连带有急停按钮的多个控制器时，必须使用带有 Master side 和 Member side 标签的急停电缆。带有文字 Master side 的标签旁边的接头必须始终连接到控制器上的 E-STOP OUT 端口。带有文字 Member side 的标签旁边的接头必须始终连接到控制器上的 E-STOP IN 端口。

# 检查电缆连接

要验证电缆连接是否正确，请执行以下操作：

1. 启动系统，确保所有控制器都准备就绪。

2. 使用万用表测量 EM NC1（同步基准或最靠近同步基准的控制器上的）与 EM NC1（下一个控制器上）之间的电阻。

3. 当控制器运行时，如果 EM NC1 与 EM NC1 之间有连接，请更换电缆。所使用电缆类型错误。

4. 对所有互连控制器重复步骤 2-3。

5. 使用万用表测量 EM NC1（同步基准或最靠近同步基准的控制器上的）与 EM NC2（下一个控制器上）之间的电阻。

6. 当控制器运行时，如果 EM NC1 与 EM NC2之间有连接，请将电缆转过来并连接到对面控制器上的端口。

7. 对所有互连控制器重复步骤 5-6。

## 适用于：