# Łączenie wielu sterowników za pomocą kabla e-stop

OSTRZEŻENIE

Ryzyko poważnych obrażeń ciała lub śmierci

Przycisk wyłączania awaryjnego nie będzie działać poprawnie, jeśli użyty zostanie nieodpowiedni kabel e-stop. To może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

- Należy upewnić się, że numer produktu widniejący na używanym kablu e-stop odpowiada numerowi produktu podanemu w instrukcji.

OSTRZEŻENIE

Ryzyko poważnych obrażeń ciała lub śmierci

Przycisk wyłączania awaryjnego nie będzie działać poprawnie, jeśli kable e-stop są nieodpowiednio podłączone. To może spowodować poważne obrażenia ciała lub śmierć.

- Upewnić się, że każde złącze kabla jest podłączone do właściwego portu.

W przypadku korzystania ze specjalnego kabla e-stop o długości 1 m lub specjalnego kabla e-stop o długości 3 m należy wykonać następujące czynności:

Podłączając wiele sterowników z e-stop, należy użyć kabli e-stop oznaczonych jako Master side i Member side. Złącze obok etykiety z napisem Master side, musi być zawsze podłączone do portu E-STOP OUT w sterowniku. Złącze obok etykiety z napisem Member side, musi być zawsze podłączone do portu E-STOP IN w sterowniku.

## Dotyczy: