# Matrici di compatibilità

Il tipo di controller e la generazione del controller determinano il cavo e-stop da utilizzare. Per sapere quale cavo e-stop utilizzare, consultare le matrici di compatibilità riportate di seguito.

Il sistema di serraggio sincronizzato non funziona se nello stesso sistema di serraggio sincronizzato vengono utilizzati i controller di entrambe le matrici sottostanti. Per l'impostazione di un sistema di serraggio sincronizzato, utilizzare solo controller e cavi di una delle due matrici seguenti.

Matrice 1
Tipo del controller | Numero di prodotto del controller | Generazione di controller | Numero prodotto del cavo E-stop
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | A, B, C | 4220903401 4220903403
PF8 LV | 8436281002 | A, B, C
PF8 HV | 8436282002 | A
PFS | 8436280003 | A
PFS HV | 8436282003 | A

Matrice 1: In un sistema di serraggio sincronizzato è possibile utilizzare qualsiasi combinazione di controller della Matrice 1.

Matrice 2
Tipo del controller | Numero di prodotto del controller | Generazione di controller | Numero prodotto del cavo E-stop
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | D | 4220880001 4220880003 4220880005
PF8 LV | 8436281002 | D
PF8 HV | 8436282002 | B
PFS | 8436280003 | B
PFS HV | 8436282003 | B

Matrice 2: In un sistema di serraggio sincronizzato è possibile utilizzare qualsiasi combinazione di controller della Matrice 2.

## Applicabile a: