# Interconnessione di più controller con un arresto di emergenza

ATTENZIONE

Rischio di lesioni gravi o fatalità

L'arresto di emergenza non funziona correttamente se si usa un cavo e-stop di tipo errato. Ciò potrebbe causare gravi infortuni o fatalità.

- Verificare che il codice del prodotto per il cavo e-stop in uso sia uguale al codice prodotto indicato nelle istruzioni.

ATTENZIONE

Rischio di lesioni gravi o fatalità

L'arresto di emergenza non funziona correttamente se i cavi e-stop sono collegati in modo errato. Ciò potrebbe causare gravi infortuni o fatalità.

- Verificare che ciascun connettore specifico del cavo sia collegato alla porta corretta.

Se si utilizza il cavo E-stop 1m Speciale o il cavo E-stop 3m Speciale, è necessario applicare i seguenti passaggi:

Quando si collegano tra di loro vari controller con arresto di e-stop, si devono usare i cavi e-stop marcati come Master side e Member side. Il connettore accanto all'etichetta con la dicitura Master side, deve essere sempre connesso alla porta E-STOP OUT sul controller. Il connettore accanto all'etichetta con la dicitura Member side, deve essere sempre connesso alla porta E-STOP IN sul controller.

## Applicabile a: