# Подключение друг к другу нескольких контроллеров с аварийным остановом

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск серьезных травм или смерти

Аварийный останов не будет правильно работать, если используется неправильный тип кабеля аварийного останова. Это может привести к серьезной травме или смерти.

- Убедитесь, что номер используемого кабеля аварийного останова совпадает с номером изделия в инструкции.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Риск серьезных травм или смерти

Аварийный останов не будет правильно работать, если кабеля аварийного останова подключены неправильно. Это может привести к серьезной травме или смерти.

- Убедитесь, что каждый конкретный соединитель кабеля подключен к соответствующему порту.

При использовании 1 м специального кабеля аварийного останова или 3 м специального кабеля аварийного останова необходимо выполнить следующие действия:

При подключении друг к другу нескольких контроллеров с аварийным остановом необходимо использовать кабели аварийного останова с маркировкой Master side и Member side. Соединитель рядом с биркой с текстом Master side всегда должен быть подключен к порту контроллера E-STOP OUT. Соединитель рядом с биркой с текстом Member side всегда должен быть подключен к порту контроллера E-STOP IN.

## Относится к: