# Propojení více ovladačů s nouzovým zastavením

VÝSTRAHA

Nebezpečí vážného zranění nebo úmrtí

V případě použití nesprávného typu kabelu nouzového zastavení nebude nouzové zastavení fungovat správně. To může mít za následek vážné zranění nebo úmrtí.

- Ujistěte se, že číslo produktu aktuálně použitého kabelu nouzového zastavení odpovídá číslu produktu v pokynech.

VÝSTRAHA

Nebezpečí vážného zranění nebo úmrtí

V případě nesprávného zapojení kabelů nouzového zastavení nebude nouzové zastavení fungovat správně. To může mít za následek vážné zranění nebo úmrtí.

- Ujistěte se, že konkrétní konektor kabelu je zapojen do správného portu.

Pokud je použit speciální kabel nouzového zastavení 1 m nebo 3 m, je třeba provést následující kroky:

Při propojování více ovladačů s nouzovým zastavením je nutno použít kabely nouzového zastavení s označením Master side a Member side. Konektor vedle štítku s textem Master side, musí být vždy zapojen do portu E-STOP OUT na ovladači. Konektor vedle štítku s textem Member side, musí být vždy zapojen do portu E-STOP IN na controlleru.

## Platí pro: