# 互換性マトリックス

コントローラーのタイプと世代によって、使用する非常停止ケーブルが決まります。以下の互換性マトリックスを参照して、使用する非常停止ケーブルを確認してください。

以下の両方のマトリックスのコントローラーを同じ同期締め付けシステムで使用すると、同期締め付けシステムは機能しません。同期締め付けシステムをセットアップするときは、次の 2 つのマトリックスの一方のコントローラーとケーブルのみを使用してください。

マトリックス 1
コントローラータイプ | コントローラーの製品番号 | コントローラーの世代 | 非常停止ケーブル製品番号
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | A、B、C | 4220903401 4220903403
PF8 LV | 8436281002 | A、B、C
PF8 HV | 8436282002 | A
PFS | 8436280003 | A
PFS HV | 8436282003 | A

マトリックス 1: マトリックス 1 のコントローラーの任意の組み合わせを 1 つの同期締付システムで使用できます。

マトリックス 2
コントローラータイプ | コントローラーの製品番号 | コントローラーの世代 | 非常停止ケーブル製品番号
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | D | 4220880001 4220880003 4220880005
PF8 LV | 8436281002 | D
PF8 HV | 8436282002 | B
PFS | 8436280003 | B
PFS HV | 8436282003 | B

マトリックス 2: マトリックス 2 のコントローラーの任意の組み合わせを 1 つの同期締付システムで使用できます。

## 適用対象：