# Matice kompatibility

Typ a generácia ovládača určujú, ktorý kábel núdzového zastavenia je potrebné použiť. Pozrite si nižšie uvedené matice kompatibility, podľa ktorej sa dozviete, ktorý kábel núdzového zastavenia použiť.

Systém synchronizovaného uťahovania nebude fungovať, ak sa v tom istom systéme synchronizovaného uťahovania použijú ovládače z oboch nižšie uvedených matíc. Pri nastavovaní systému synchronizovaného uťahovania používajte iba ovládače a káble z jednej z dvoch nižšie uvedených matíc.

Matica 1
Typ ovládača | Čísla výrobkov ovládača | Generácia ovládača | Číslo výrobku kábla núdzového zastavenia
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | A, B, C | 4220903401 4220903403
PF8 LV | 8436281002 | A, B, C
PF8 HV | 8436282002 | A
PFS | 8436280003 | A
PFS HV | 8436282003 | A

Matica 1: V jednom systéme synchronizovaného uťahovania možno použiť ľubovoľnú kombináciu ovládačov v matici 1.

Matica 2
Typ ovládača | Čísla výrobkov ovládača | Generácia ovládača | Číslo výrobku kábla núdzového zastavenia
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | D | 4220880001 4220880003 4220880005
PF8 LV | 8436281002 | D
PF8 HV | 8436282002 | B
PFS | 8436280003 | B
PFS HV | 8436282003 | B

Matica 2: V jednom systéme synchronizovaného uťahovania možno použiť ľubovoľnú kombináciu ovládačov v matici 2.

## Vzťahuje sa na: