# 호환성 매트릭스

컨트롤러 유형 및 컨트롤러 세대가 어느 비상정지 케이블을 사용해야 하는지 결정합니다. 어느 비상정지 케이블을 사용할지 확인하려면 아래 호환성 매트릭스를 참조하십시오.

아래 매트릭스 2개의 컨트롤러를 동일한 동기 조임 시스템에 사용하는 경우 동기 조임 시스템은 작동하지 않습니다. 동기 조임 시스템을 설정할 때 아래 매트릭스 2개 중 1개 매트릭스의 컨트롤러와 케이블만 사용하십시오.

매트릭스 1
컨트롤러 유형 | 컨트롤러 제품 번호 | 컨트롤러 세대 | 비상정지 케이블 제품 번호
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | A, B, C | 4220903401 4220903403
PF8 LV | 8436281002 | A, B, C
PF8 HV | 8436282002 | A
PFS | 8436280003 | A
PFS HV | 8436282003 | A

매트릭스 1: 매트릭스 1의 모든 컨트롤러 조합은 하나의 동기 조임 시스템에 사용할 수 있습니다.

매트릭스 2
컨트롤러 유형 | 컨트롤러 제품 번호 | 컨트롤러 세대 | 비상정지 케이블 제품 번호
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | D | 4220880001 4220880003 4220880005
PF8 LV | 8436281002 | D
PF8 HV | 8436282002 | B
PFS | 8436280003 | B
PFS HV | 8436282003 | B

매트릭스 2: 매트릭스 2의 모든 컨트롤러 조합은 하나의 동기 조임 시스템에 사용할 수 있습니다.

## 적용 대상: