# E-stop cable - All variants of PFS/PF8

# Príloha k pokynom

# Matice kompatibility

Typ a generácia ovládača určujú, ktorý kábel núdzového zastavenia je potrebné použiť. Pozrite si nižšie uvedené matice kompatibility, podľa ktorej sa dozviete, ktorý kábel núdzového zastavenia použiť.

Systém synchronizovaného uťahovania nebude fungovať, ak sa v tom istom systéme synchronizovaného uťahovania použijú ovládače z oboch nižšie uvedených matíc. Pri nastavovaní systému synchronizovaného uťahovania používajte iba ovládače a káble z jednej z dvoch nižšie uvedených matíc.

Matica 1
Typ ovládača | Čísla výrobkov ovládača | Generácia ovládača | Číslo výrobku kábla núdzového zastavenia
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | A, B, C | 4220903401 4220903403
PF8 LV | 8436281002 | A, B, C
PF8 HV | 8436282002 | A
PFS | 8436280003 | A
PFS HV | 8436282003 | A

Matica 1: V jednom systéme synchronizovaného uťahovania možno použiť ľubovoľnú kombináciu ovládačov v matici 1.

Matica 2
Typ ovládača | Čísla výrobkov ovládača | Generácia ovládača | Číslo výrobku kábla núdzového zastavenia
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | D | 4220880001 4220880003 4220880005
PF8 LV | 8436281002 | D
PF8 HV | 8436282002 | B
PFS | 8436280003 | B
PFS HV | 8436282003 | B

Matica 2: V jednom systéme synchronizovaného uťahovania možno použiť ľubovoľnú kombináciu ovládačov v matici 2.

# Prepojenie viacerých ovládačov s núdzovým zastavením

VAROVANIE

Riziko vážneho zranenia alebo smrti

Ak sa používa nesprávny typ kábla núdzového zastavenia, núdzové zastavenie nebude fungovať správne. To môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.

- Uistite sa, že číslo výrobku použitého kábla núdzového zastavenia sa zhoduje s číslom výrobku v návode.

VAROVANIE

Riziko vážneho zranenia alebo smrti

Ak sú káble núdzového zastavenia nesprávne pripojené, núdzové zastavenie nebude fungovať správne. To môže mať za následok vážne zranenie alebo smrť.

- Uistite sa, že každý špecifický konektor kábla je pripojený k správnemu portu.

Ak používate špeciálny, 1-metrový kábel núdzového zastavenia alebo špeciálny, 3-metrový kábel núdzového zastavenia, je potrebné vykonať nasledujúce kroky:

Pri prepájaní viacerých ovládačov s núdzovým zastavením sa musia použiť káble núdzového zastavenia označené Master side a Member side. Konektor vedľa označenia s textom Master sidesa musí vždy pripojiť k portu E-STOP OUT na ovládači. Konektor vedľa označenia s textom Member sidesa musí vždy pripojiť k portu E-STOP IN na ovládači.

# Kontrola pripojení káblov

Na overenie, či sú káble správne pripojené, vykonajte nasledovné:

1. Spustite systém a uistite sa, že všetky ovládače sú pripravené na prevádzku.

2. Pomocou multimetra odmerajte odpor medzi EM NC1, na referencii synchronizácie alebo na ovládači najbližšie k referencii synchronizácie, a EM NC1 na ďalšom ovládači.

3. Vymeňte kábel, ak existuje spojenie medzi EM NC1 a EM NC1, keď sú ovládače v prevádzke. Používa sa nesprávny typ kábla.

4. Zopakujte krok 2 – 3 na všetkých prepojených ovládačoch.

5. Pomocou multimetra odmerajte odpor medzi EM NC1, na referencii synchronizácie alebo na ovládači najbližšie k referencii synchronizácie, a EM NC2 na ďalšom ovládači.

6. Obráťte kábel a pripojte ho k portu na opačnom ovládači, ak existuje spojenie medzi EM NC1 a EM NC2, keď sú ovládače v prevádzke.

7. Zopakujte krok 5 – 6 na všetkých prepojených ovládačoch.

## Vzťahuje sa na: