# Kontrollera kabelanslutningar

Gör följande för att kontrollera att kablarna är rätt anslutna:

1. Starta systemet och kontrollera att alla styrenheter är redo för drift.

2. Använd en multimeter och mät resistansen mellan EM NC1 på synkreferensen, eller på den styrenhet som är närmast synkreferensen, och EM NC1 på nästa styrenhet.

3. Byt ut kabeln om det finns anslutning mellan EM NC1 och EM NC1 när styrenheterna är igång. Fel typ av kabel används.

4. Upprepa steg 2-3 på alla inbördes anslutna styrenheter.

5. Använd en multimeter och mät resistansen mellan EM NC1 på synkreferensen, eller på den styrenhet som är närmast synkreferensen, och EM NC2 på nästa styrenhet.

6. Vänd kabeln om och anslut till porten på den motsatta styrenheten om det finns anslutning mellan EM NC1 och EM NC2 när styrenheterna är i drift.

7. Upprepa steg 5-6 på alla inbördes anslutna styrenheter.

## Gäller för: