# Kompatibilitetsmatriser

Typen av styrenhet och styrenhetens generation avgör vilken nödstoppskabel som ska användas. Se kompatibilitetsmatriserna nedan för att veta vilken nödstoppskabel som ska användas.

Det synkroniserade åtdragningssystemet fungerar inte om styrenheter från båda matriserna nedan används i samma synkroniserade åtdragningssystem. Använd endast styrenheter och kablar från en av de två matriserna nedan när du installerar ett synkroniserat åtdragningssystem.

Matris 1
Typ av styrenhet | Styrenhetens produktnummer | Styrenhetens generation | Produktnummer för nödstoppskabel
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | A, B, C | 4220903401 4220903403
PF8 LV | 8436281002 | A, B, C
PF8 HV | 8436282002 | A
PFS | 8436280003 | A
PFS HV | 8436282003 | A

Matris 1: Alla kombinationer av styrenheterna i matris 1 kan användas i ett synkroniserat åtdragningssystem.

Matris 2
Typ av styrenhet | Styrenhetens produktnummer | Styrenhetens generation | Produktnummer för nödstoppskabel
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | D | 4220880001 4220880003 4220880005
PF8 LV | 8436281002 | D
PF8 HV | 8436282002 | B
PFS | 8436280003 | B
PFS HV | 8436282003 | B

Matris 2: Alla kombinationer av styrenheterna i matris 2 kan användas i ett synkroniserat åtdragningssystem.

## Gäller för: