# Verifica connessioni cavi

Procedere come segue per verificare che i cavi siano connessi correttamente:

1. avviare il sistema e verificare che tutti i controller siano pronti per funzionare.

2. Con un multimetro, misurare la resistenza tra EM NC1, sul riferimento di sincronizzazione o sul controller più vicino al riferimento di sincronizzazione, e il EM NC1 sul controller seguente.

3. Sostituire il cavo se è presente una connessione tra EM NC1 e EM NC1 quando i controller sono in funzione. Si sta usando un cavo di tipo errato.

4. Ripetere le operazioni 2-3 su tutti i controller interconnessi.

5. Con un multimetro, misurare la resistenza tra EM NC1, sul riferimento di sincronizzazione o sul controller più vicino al riferimento di sincronizzazione, e il EM NC2 sul controller seguente.

6. Se è presente una connessione tra EM NC1 e EM NC2 quando i controller sono in funzione, invertire il cavo e collegarlo alla porta sul controller opposto.

7. Ripetere le operazioni 5-6 su tutti i controller interconnessi.

## Applicabile a: