# 兼容性矩阵

须使用的急停电缆取决于控制器的类型和系列。请参阅以下兼容性矩阵，了解应使用哪种急停电缆。

若在同一同步拧紧系统中混用以下两个矩阵中的控制器，系统将无法正常运行。搭建同步拧紧系统时，仅可使用以下矩阵之一的控制器及配套线缆。

矩阵 1
控制器类型 | 控制器产品编号 | 控制器系列 | 急停电缆产品编号
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | A，B，C | 4220903401 4220903403
PF8 LV | 8436281002 | A，B，C
PF8 HV | 8436282002 | A
PFS | 8436280003 | A
PFS HV | 8436282003 | A

矩阵 1：同一同步拧紧系统内可使用矩阵 1 中任意控制器的组合。

矩阵 2
控制器类型 | 控制器产品编号 | 控制器系列 | 急停电缆产品编号
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | D | 4220880001 4220880003 4220880005
PF8 LV | 8436281002 | D
PF8 HV | 8436282002 | B
PFS | 8436280003 | B
PFS HV | 8436282003 | B

矩阵 2：同一同步拧紧系统内可使用矩阵 2 中任意控制器的组合。

## 适用于：