# 非常停止機能付き複数コントローラーの接続

警告

重傷または死亡の危険性

誤った種類の非常停止ケーブルを使用すると、非常停止が正しく動作しません。その結果、重傷または死亡に至る可能性があります。

- 使用する非常停止ケーブルの製品番号が、説明書の製品番号と一致していることを確認してください。

警告

重傷または死亡の危険性

非常停止ケーブルが正しく接続されていない場合、非常停止は正しく動作しません。その結果、重傷または死亡に至る可能性があります。

- それぞれの特定のケーブル コネクタが正しいポートに接続されていることを確認してください。

非常停止ケーブル 1m 特殊または 非常停止ケーブル 3m 特殊を使用する場合は、次の手順を実行する必要があります。

非常停止機能を備えた複数のコントローラーを相互接続する場合は、非常停止ケーブルに Master side と Member side のラベルが付いているケーブルを使用する必要があります。Master side と書かれたラベルの横にあるコネクタは、コントローラーの E-STOP OUT ポートに必ず接続する必要があります。Member side と書かれたラベルの横にあるコネクタは、コントローラーの E-STOP IN ポートに必ず接続する必要があります。

## 適用対象：