# E-stop cable - All variants of PFS/PF8

# Instruktionstillägg

# Kompatibilitetsmatriser

Typen av styrenhet och styrenhetens generation avgör vilken nödstoppskabel som ska användas. Se kompatibilitetsmatriserna nedan för att veta vilken nödstoppskabel som ska användas.

Det synkroniserade åtdragningssystemet fungerar inte om styrenheter från båda matriserna nedan används i samma synkroniserade åtdragningssystem. Använd endast styrenheter och kablar från en av de två matriserna nedan när du installerar ett synkroniserat åtdragningssystem.

Matris 1
Typ av styrenhet | Styrenhetens produktnummer | Styrenhetens generation | Produktnummer för nödstoppskabel
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | A, B, C | 4220903401 4220903403
PF8 LV | 8436281002 | A, B, C
PF8 HV | 8436282002 | A
PFS | 8436280003 | A
PFS HV | 8436282003 | A

Matris 1: Alla kombinationer av styrenheterna i matris 1 kan användas i ett synkroniserat åtdragningssystem.

Matris 2
Typ av styrenhet | Styrenhetens produktnummer | Styrenhetens generation | Produktnummer för nödstoppskabel
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | D | 4220880001 4220880003 4220880005
PF8 LV | 8436281002 | D
PF8 HV | 8436282002 | B
PFS | 8436280003 | B
PFS HV | 8436282003 | B

Matris 2: Alla kombinationer av styrenheterna i matris 2 kan användas i ett synkroniserat åtdragningssystem.

# Koppla samman flera styrenheter med ett nödstopp

VARNING

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

Nödstoppet fungerar inte korrekt om fel typ av nödstoppskabel används. Detta kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

- Kontrollera att produktnumret för den nödstoppskabel som används stämmer överens med produktnumret i anvisningarna.

VARNING

Risk för dödsfall eller allvarliga personskador

Nödstoppet fungerar inte korrekt om nödstoppskablarna är felaktigt anslutna. Detta kan leda till dödsfall eller allvarliga personskador.

- Kontrollera att alla kabelkontakter är anslutna till rätt port.

Om du använder nödstoppskabel 1 m special eller nödstoppskabel 3 m special måste följande steg följas:

Vid anslutning av flera styrenheter med ett nödstopp måste nödstoppskablar märkta Master side och Member side användas. Anslutningskontakten bredvid skylten med texten Master side måste alltid vara ansluten till porten E-STOP OUT på styrenheten. Anslutningskontakten bredvid skylten med texten Member side måste alltid vara ansluten till porten E-STOP IN på styrenheten.

# Kontrollera kabelanslutningar

Gör följande för att kontrollera att kablarna är rätt anslutna:

1. Starta systemet och kontrollera att alla styrenheter är redo för drift.

2. Använd en multimeter och mät resistansen mellan EM NC1 på synkreferensen, eller på den styrenhet som är närmast synkreferensen, och EM NC1 på nästa styrenhet.

3. Byt ut kabeln om det finns anslutning mellan EM NC1 och EM NC1 när styrenheterna är igång. Fel typ av kabel används.

4. Upprepa steg 2-3 på alla inbördes anslutna styrenheter.

5. Använd en multimeter och mät resistansen mellan EM NC1 på synkreferensen, eller på den styrenhet som är närmast synkreferensen, och EM NC2 på nästa styrenhet.

6. Vänd kabeln om och anslut till porten på den motsatta styrenheten om det finns anslutning mellan EM NC1 och EM NC2 när styrenheterna är i drift.

7. Upprepa steg 5-6 på alla inbördes anslutna styrenheter.

## Gäller för: