# Matrizes de Compatibilidade

O tipo de controlador e a geração do controlador determinam qual cabo de parada de emergência (e-stop) deve ser usado. Consulte as matrizes de compatibilidade abaixo para saber qual cabo de e-stop usar.

O sistema de aperto sincronizado não funcionará se controladores de ambas as matrizes abaixo forem utilizados no mesmo sistema de aperto sincronizado. Utilize apenas controladores e cabos de uma das duas matrizes abaixo ao configurar um sistema de aperto sincronizado.

Matriz 1
Tipo de controlador | Número do produto do controlador | Geração do controlador | Número do produto do cabos de e-stop
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | A, B, C | 4220903401 4220903403
PF8 LV | 8436281002 | A, B, C
PF8 HV | 8436282002 | A
PFS | 8436280003 | A
PFS HV | 8436282003 | A

Matriz 1: Qualquer combinação dos controladores na Matriz 1 pode ser usada em um sistema de aperto sincronizado.

Matriz 2
Tipo de controlador | Número do produto do controlador | Geração do controlador | Número do produto do cabos de e-stop
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | D | 4220880001 4220880003 4220880005
PF8 LV | 8436281002 | D
PF8 HV | 8436282002 | B
PFS | 8436280003 | B
PFS HV | 8436282003 | B

Matriz 2: Qualquer combinação dos controladores na Matriz 2 pode ser usada em um sistema de aperto sincronizado.

## Aplica-se a: