# E-stop cable - All variants of PFS/PF8

# 설명 보충

# 호환성 매트릭스

컨트롤러 유형 및 컨트롤러 세대가 어느 비상정지 케이블을 사용해야 하는지 결정합니다. 어느 비상정지 케이블을 사용할지 확인하려면 아래 호환성 매트릭스를 참조하십시오.

아래 매트릭스 2개의 컨트롤러를 동일한 동기 조임 시스템에 사용하는 경우 동기 조임 시스템은 작동하지 않습니다. 동기 조임 시스템을 설정할 때 아래 매트릭스 2개 중 1개 매트릭스의 컨트롤러와 케이블만 사용하십시오.

매트릭스 1
컨트롤러 유형 | 컨트롤러 제품 번호 | 컨트롤러 세대 | 비상정지 케이블 제품 번호
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | A, B, C | 4220903401 4220903403
PF8 LV | 8436281002 | A, B, C
PF8 HV | 8436282002 | A
PFS | 8436280003 | A
PFS HV | 8436282003 | A

매트릭스 1: 매트릭스 1의 모든 컨트롤러 조합은 하나의 동기 조임 시스템에 사용할 수 있습니다.

매트릭스 2
컨트롤러 유형 | 컨트롤러 제품 번호 | 컨트롤러 세대 | 비상정지 케이블 제품 번호
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | D | 4220880001 4220880003 4220880005
PF8 LV | 8436281002 | D
PF8 HV | 8436282002 | B
PFS | 8436280003 | B
PFS HV | 8436282003 | B

매트릭스 2: 매트릭스 2의 모든 컨트롤러 조합은 하나의 동기 조임 시스템에 사용할 수 있습니다.

# 비상정지 기능이 있는 다중 컨트롤러 상호 연결

경고

중상 또는 사망의 위험

잘못된 유형의 비상정지 케이블을 사용하는 경우 응급 정지 장치가 제대로 작동하지 않습니다. 응급 정지 장치가 제대로 작동하지 않으면 중상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

- 사용 중인 비상정지 케이블의 제품 번호가 설명서의 제품 번호와 일치하는지 확인해 주세요.

경고

중상 또는 사망의 위험

비상정지 케이블이 올바르게 연결되지 않은 경우 응급 정지 장치가 제대로 작동하지 않습니다. 응급 정지 장치가 제대로 작동하지 않으면 중상 또는 사망으로 이어질 수 있습니다.

- 개별 특정 케이블 커넥터가 올바른 포트에 연결되어 있는지 확인해 주세요.

비상정지 케이블 1m 특수 또는 비상정지 케이블 3m 특수를 사용하는 경우 다음 단계를 적용해야 합니다.

비상정지 기능을 갖춘 다중 컨트롤러를 상호 연결하는 경우 Master side 및 Member side 라벨이 붙은 비상정지 케이블을 사용해야 합니다. Master side 텍스트 라벨 옆에 있는 커넥터는 항상 컨트롤러의 E-STOP OUT 포트에 연결되어야 합니다. Member side 텍스트 라벨 옆에 있는 커넥터는 항상 컨트롤러의 E-STOP IN 포트에 연결되어야 합니다.

# 케이블 연결 점검

케이블이 올바르게 연결되었는지 확인하려면 다음을 수행하십시오.

1. 시스템을 시작하고 모든 컨트롤러를 실행할 준비가 되었는지 확인해 주세요.

2. 동기화 참조 또는 동기화 참조에 가장 가까운 컨트롤러의 EM NC1와 다음 컨트롤러의 EM NC1 사이의 저항을 멀티미터를 사용하여 측정합니다.

3. 컨트롤러를 실행 중일 때 EM NC1과 EM NC1 사이에 연결이 있는 경우 케이블을 교체해 주세요. 잘못된 유형의 케이블을 사용 중입니다.

4. 상호 연결된 모든 컨트롤러에서 2-3단계를 반복합니다.

5. 멀티미터를 사용하여 동기와 참조 또는 동기화 참조에 가장 가까운 컨트롤러의 EM NC1와 다음 컨트롤러의 EM NC2 사이의 저항을 측정합니다.

6. 컨트롤러를 사용 중 일때 EM NC1 및 EM NC2 사이에 연결이 있는 경우 케이블을 돌려 반대쪽 컨트롤러의 컨트롤러의 포트에 연결해 주세요.

7. 상호 연결된 모든 컨트롤러에서 5-6단계를 반복합니다.

## 적용 대상: