# Macierze zgodności

Typ i generacja sterownika określają, jaki kabel e-stop należy użyć. Aby określić odpowiedni kabel e-stop, należy zapoznać się z poniższą matrycami zgodności.

Zsynchronizowany system dokręcania nie będzie działał, jeśli w tym samym zsynchronizowanym systemie dokręcania zostaną użyte sterowniki z obu poniższych matryc. Podczas konfigurowania zsynchronizowanego systemu dokręcania należy używać wyłącznie sterowników i kabli z jednej z dwóch poniższych matryc.

Matryca 1
Typ sterownika | Numer seryjny sterownika | Generacja sterownika | Numer produktu kabla e-stop
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | A, B, C | 4220903401 4220903403
PF8 LV | 8436281002 | A, B, C
PF8 HV | 8436282002 | A
PFS | 8436280003 | A
PFS HV | 8436282003 | A

Matryca 1: W jednym zsynchronizowanym systemie dokręcania można użyć dowolnej kombinacji sterowników z matrycy 1.

Matryca 2
Typ sterownika | Numer seryjny sterownika | Generacja sterownika | Numer produktu kabla e-stop
--- | --- | --- | ---
PF8 | 8436280002 | D | 4220880001 4220880003 4220880005
PF8 LV | 8436281002 | D
PF8 HV | 8436282002 | B
PFS | 8436280003 | B
PFS HV | 8436282003 | B

Matryca 2: W jednym zsynchronizowanym systemie dokręcania można użyć dowolnej kombinacji sterowników z matrycy 2.

## Dotyczy: