# 互连带有急停按钮的多个控制器

警告

造成严重伤害或者死亡的风险

如果使用的急停电缆类型不正确，紧急停机装置将无法正常运行。这可能会造成严重伤害或者死亡。

- 确保所用急停电缆的产品号与说明书中的产品号一致。

警告

造成严重伤害或者死亡的风险

如果急停电缆连接不正确，紧急停机装置将无法正常运行。这可能会造成严重伤害或者死亡。

- 确保各个专用电缆接头连接到正确的端口。

若使用“急停电缆 1m 专用”或“急停电缆 3m 专用”，必须执行以下步骤：

在互连带有急停按钮的多个控制器时，必须使用带有 Master side 和 Member side 标签的急停电缆。带有文字 Master side 的标签旁边的接头必须始终连接到控制器上的 E-STOP OUT 端口。带有文字 Member side 的标签旁边的接头必须始终连接到控制器上的 E-STOP IN 端口。

## 适用于：