# Überprüfen der Kabelverbindungen

Gehen Sie wie folgt vor, um den korrekten Anschluss der Kabel zu überprüfen:

1. Starten Sie das System und stellen Sie sicher, dass alle Steuerungen betriebsbereit sind.

2. Messen Sie den Widerstand zwischen dem EM NC1 an der Sync-Referenz oder der Steuerung, die sich am nächsten zur Sync-Referenz befindet, und dem EM NC1 an der nächsten Steuerung mithilfe eines Multimeters.

3. Tauschen Sie das Kabel aus, wenn während des Betriebs der Steuerungen eine Verbindung zwischen dem EM NC1 und dem EM NC1 besteht. Es wird ein falscher Kabeltyp verwendet.

4. Wiederholen Sie die Schritte 2-3 für alle verbundenen Steuerungen.

5. Messen Sie den Widerstand zwischen dem EM NC1 an der Sync-Referenz oder der Steuerung, die sich am nächsten zur Sync-Referenz befindet, und dem EM NC2 an der nächsten Steuerung mithilfe eines Multimeters.

6. Drehen Sie das Kabel herum und verbinden Sie es mit dem Port an der gegenüberliegenden Steuerung, wenn während des Betriebs der Steuerungen eine Verbindung zwischen dem EM NC1 und dem EM NC2 besteht.

7. Wiederholen Sie die Schritte 5-6 für alle verbundenen Steuerungen.

## Gilt für: