# ケーブル接続の点検

ケーブルが正しく接続されていることを確認するには、次の操作を行います:

1. システムを起動し、すべてのコントローラーが実行できる状態になっていることを確認します。

2. マルチメータを使用して、Sync Reference にあるか、Sync Reference に最も近いコントローラーにある EM NC1 と、次のコントローラーにある EM NC1 の間の抵抗を測定します。

3. コントローラーの動作中に EM NC1 と EM NC1 の間に接続がある場合は、ケーブルを交換してください。正しくないタイプのケーブルが使用されています。

4. 相互接続されているすべてのコントローラーで間で、手順 2 ～ 3 を繰り返します。

5. マルチメータを使用して、Sync Reference にあるか、Sync Reference に最も近いコントローラーにある EM NC1 と、次のコントローラーにある EM NC2 の間の抵抗を測定します。

6. コントローラーの動作中に EM NC1 と EM NC2 の間に接続がある場合、ケーブルの向きを変えて、反対側のコントローラーのポートに接続します。

7. 相互接続されているすべてのコントローラーで間で、手順 5 ～ 6 を繰り返します。

## 適用対象：