# Проверка кабельных соединений

Для проверки правильности подключения кабелей выполните следующие действия:

1. Запустите систему и убедитесь, что все контроллеры готовы к работе.

2. С помощью мультиметра измерьте сопротивление между EM NC1 на ссылочном элементе синхронизации или на контроллере, который расположен ближе всего к ссылочному элементу синхронизации, и EM NC1 на следующем контроллере.

3. При наличии соединения между EM NC1 и EM NC1, когда контроллеры работают, замените кабель. Используется неправильный тип кабеля.

4. Повторите шаг 2-3 на всех подключенных друг к другу контроллерах.

5. С помощью мультиметра измерьте сопротивление между EM NC1 на ссылочном элементе синхронизации или на контроллере, который расположен ближе всего к ссылочному элементу синхронизации, и EM NC2 на следующем контроллере.

6. Если во время работы контроллеров имеется соединение между EM NC1 и EM NC2, разверните кабель и подключите его к порту на противоположном контроллере.

7. Повторите шаг 5-6 на всех подключенных друг к другу контроллерах.

## Относится к: