# Resolvendo Problemas da Ferramenta

Problema | Possível Motivo | Ação
--- | --- | ---
A cunha avança, mas não atinge a pressão plena | Pode haver ar no sistema hidráulico | Utilize o procedimento de remoção de obstrução por entrada de ar

Procedimento de remoção de obstrução por entrada de ar

1. Conecte a bomba manual à ferramenta com a mangueira hidráulica.

2. Feche a válvula de alívio da bomba, e escorve a bomba até que o cilindro esteja totalmente estendido e seja atingida uma pequena pressão.

3. Com a bomba manual mantida acima da ferramenta e a ferramenta na posição vertical, abra a válvula de alívio fazendo com que todo o ar dentro do sistema seja forçado para cima através da bomba e expelido no reservatório de óleo.

4. Repita as etapas 1 a 3 três ou quatro vezes para garantir que todo o ar seja removido do sistema e a ferramenta atinja plenamente a pressão de trabalho.

5. Desconecte a bomba manual da mangueira hidráulica, prenda a placa de base do corpo da bomba manual em um torno de bancada com o corpo da bomba na vertical e a empunhadura principal na parte de cima.

6. Remova os quatro parafusos que prendem a empunhadura principal e remova-a.

7. Segure o bujão de abastecimento com um alicate e extraia-o, puxando-o e girando-o simultaneamente. Assegure que o corpo do reservatório seja mantido embaixo ao remover o bujão de abastecimento, pois puxar o corpo do reservatório para cima faz com que o fole interno seja liberado e o óleo seja derramado.

8. Preencha o reservatório até o topo com óleo hidráulico de 15 cSt de boa qualidade.

9. Reinstale o bujão de abastecimento, remova qualquer indício de óleo e monte novamente seguindo o inverso do processo de desmontagem.

## Aplica-se a: