# Recomendações de Manutenção

- Quando a ferramenta é devolvida após cada trabalho e antes de sua alocação em um trabalho posterior, examine se o kit do ACMS08T ou ACHS14T está completo. Além disso, examine os itens para confirmar se estão em condições de serviço.

- Substitua itens faltantes ou danificados, o mais rápido possível e antes de utilizar a ferramenta novamente.

- Armazene o ACMS08T e o ACHS14T em um local seco e confirme se todas as superfícies usinadas estão com graxa.

- Engraxe todas as partes móveis antes da utilização.

## Aplica-se a: