# Instalação e operação do acessório bloco escalonado

O Bloco Escalonado Atlas Copco possibilita que o ACMS08T e o ACHS14T sejam utilizados em uma junta com um afastamento maior, e serem utilizados para abrir uma junta um pouco mais com menos penetração (possibilitando, por exemplo, a troca de flanges-cegos com facilidade).

Os blocos escalonados podem ser utilizados individualmente ou em pares.

1. Prenda o bloco escalonado à ferramenta utilizando o parafuso M6 cabeça embutida.

2. Insira a ferramenta na junta.

   Confirme se há no mínimo 15 mm (0,59") de retenção e se toda a largura do bloco é usada.

## Aplica-se a: