# Como as Cunhas Separadoras de Flanges trabalham

Ao separar uma junta flangeada, recomenda-se utilizar duas cunhas posicionadas a 180° uma da outra na junta. Isso assegura que a junta flangeada possa abrir uniformemente.

1. A cunha separadora de flanges é colocada entre os flanges para afastá-los com toda a área do degrau totalmente inserida até o ressalto do degrau escolhido.

2. O flange é separado utilizando o ACMS08T ou o ACHS14T mecânico.

3. Após o flange ser aberto na distância desejada, os blocos de segurança são inseridos na junta flangeada e a pressão é liberada gradualmente de volta sobre eles.

4. As cunhas podem ser reinseridas utilizando o próximo degrau e a junta flangeada pode ser aberta um pouco mais.

5. Repita este procedimento até a junta flangeada abrir o suficiente para realizar o reparo (por exemplo: troca de uma junta de vedação).

## Aplica-se a: